SheetName¯Dep Signal4 RGB
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯18
Bits pro Wert: ¯4
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯128
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯_Dep_Signal4_RGB
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯E¯SE¯SE¯SE
LED_Tab¯
LED_Tab¯Grün¯¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯x¯¯¯x
LED_Tab¯Rot 1
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯x
LED_Tab¯Rot 2
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯¯¯1
LED_Tab¯Weis 1¯¯¯¯1
LED_Tab¯¯¯¯¯1
LED_Tab¯¯¯¯¯1
LED_Tab¯Weis 2¯¯¯¯1
LED_Tab¯¯¯¯¯1
LED_Tab¯¯¯¯x
LED_Tab¯Gelb¯¯¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯HP0¯HP1¯HP2¯HP0 + SH1
LED_Attr¯13.5¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i0
LED_Attr¯15¯c16777215,i0
LED_Attr¯15¯c16777215,i0
LED_Attr¯15¯c16777215,i0
LED_Attr¯15¯c16777215,i0
LED_Attr¯15¯c16777215,i0
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯30¯¯W¯W¯W¯W
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoTextBox2¯492.75;0;554.75;170.0042¯Dit blad toont de configuratie van een Duits uitgangssignaal.
Het uitgangssignaal moet 4 aspecten vertegenwoordigen: HP0, HP1, HP2 en HP0 + SH1.
Dit voorbeeld is bedoeld voor het testen met een RGB LED-strip. Daarom worden per signaallamp drie lijnen gebruikt. Op de modelspoorbaan wordt een WS2811-module gebruikt om de LED's in het signaal te besturen, zoals getoond in het volgende voorbeeld. Hier moeten verschillende LED's worden geadresseerd om de kleuren geel en wit te mengen.
Via de Goto-functie wordt naar de seinbeelden gesprongen. Het overeenkomstige nummer (0-3) is b.v. gelezen door DCC. De pijl "E" geeft aan dat de module wordt beëindigd nadat een afbeelding wordt weergegeven. De lampen mogen niet plotseling aan of uit gaan. Dit wordt geactiveerd via de schakelaar "Analoge Crossfade".
De visualisatie met de verschillende driehoeken laat zien dat de helderheid van een lamp langzaam verandert van een onbekende beginwaarde naar de opgegeven eindwaarde. De twee rode lampen moeten branden op HP0. Afhankelijk van of de lamp eerder aan of uit was, verandert de helderheid binnen de opgegeven 500 ms zodat de lamp aan het einde oplicht.{Attrib}B1,60
msoTextBox1¯492.75;0;554.75;156.443¯This sheet shows the configuration of an exit signal.
The exit signal should represent 4 aspects: HP0, HP1, HP2 and HP0 + SH1.
This example is for testing with an RGB LED stripe. Therefore three lines are used per signal lamp. On the model railway, a WS2811 module is used to control the LEDs in the signal, as shown in the next example.
Here several LEDs have to be addressed to mix the colors yellow and white. The signal images are jumped to via the Goto function. The corresponding number (0-3) is e.g. read by DCC. The "E" arrow indicates that the module is terminated after an image is displayed.
The lamps should not go on or off suddenly. This is activated via the "Analog crossfade" switch. The visualization with the different triangles shows that the brightness of a lamp slowly changes from an unknown initial value to the specified final value. The two red lamps should be on at HP0. Depending on whether the lamp was previously on or off, the brightness changes within the specified 500 ms so that the lamp lights up at the end.{Attrib}B1,54
msoTextBox3¯492.75;0;554.75;156.443¯This sheet shows the configuration of an exit signal.
The exit signal should represent 4 aspects: HP0, HP1, HP2 and HP0 + SH1.
This example is for testing with an RGB LED stripe. Therefore three lines are used per signal lamp. On the model railway, a WS2811 module is used to control the LEDs in the signal, as shown in the next example.
Here several LEDs have to be addressed to mix the colors yellow and white. The signal images are jumped to via the Goto function. The corresponding number (0-3) is e.g. read by DCC. The "E" arrow indicates that the module is terminated after an image is displayed.
The lamps should not go on or off suddenly. This is activated via the "Analog crossfade" switch. The visualization with the different triangles shows that the brightness of a lamp slowly changes from an unknown initial value to the specified final value. The two red lamps should be on at HP0. Depending on whether the lamp was previously on or off, the brightness changes within the specified 500 ms so that the lamp lights up at the end.{Attrib}B1,54
msoTextBox0¯492.75;0;554.75;190.1653¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Ausfahrtsignals.
Das Ausfahrtsignal soll 4 Aspekte darstellen: HP0, HP1, HP2 und HP0 + SH1.
Dieses Beispiel ist für den Test mit einem RGB LED Stripe gedacht. Darum werden pro Signallampe drei Zeilen benutzt. Auf der Modelleisenbahn wird ein WS2811  Modul zur Ansteuerung der LEDs im Signal verwendet wie es im nächsten Beispiel gezeigt ist.
Hier müssen zur Mischung der Farben Gelb und Weis mehrere LEDs angesprochen werden.Die Signalbilder werden über die Goto Funktion angesprungen. Die entsprechende Nummer (0-3) wird im Programm z.B. per DCC eingelesen. Der "E"-Pfeil deutet an, das das Modul nach der Anzeige eines Bildes beendet wird.
Die Lampen sollen nicht schlagartig an oder aus gehen. Das wird über den Schaler "Analoges Überblenden" aktiviert. Die Visualisierung mit den verschiedenen Dreiecken zeigt das die Helligkeit einer Lampe sich langsam von einem unbekannten Anfangswert zum vorgegebenen Endwert verändert. Die beiden roten Lampen sollen bei HP0 an sein. Abhängig davon ob die Lampe vorher an oder aus war verändert sich die Helligkeit innerhalb der vorgegebenen 500 ms so, dass die Lampe am Ende leuchtet. {Attrib}B1,60
msoPicture¯277.5;783;33.75;167.25¯HP0.jpg
msoPicture¯316.65;783;33.75;166.5¯HP1.jpg
msoPicture¯355.8;783;34.5;166.5¯HP2.jpg
msoPicture¯395.7;783;33;168¯HP0_SH1.jpg

SheetName¯Dep Signal4
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯5
Bits pro Wert: ¯4
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯128
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯_Dep_Signal4
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯E¯SE¯SE¯SE
LED_Tab¯Rot 1¯x¯¯¯x
LED_Tab¯Grün¯¯x¯x
LED_Tab¯Gelb¯¯¯x
LED_Tab¯Rot 2¯x
LED_Tab¯Weis¯¯¯¯1
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯HP0¯HP1¯HP2¯HP0 + SH1
LED_Attr¯13.5¯i255
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯c16711680,i65535
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i0
LED_Attr¯15¯c15132391
LED_Attr¯30¯¯W¯W¯¯W
RGB_LED_CheckBox¯           0
msoTextBox2¯492.75;0;551;170.0042¯Dit blad toont de configuratie van een Duits uitgangssignaal.
Het uitgangssignaal moet 4 aspecten vertegenwoordigen: HP0, HP1, HP2 en HP0 + SH1.
Dit voorbeeld is bedoeld voor het testen met een RGB LED-strip. Daarom worden per signaallamp drie lijnen gebruikt. Op de modelspoorbaan wordt een WS2811-module gebruikt om de LED's in het signaal te besturen, zoals getoond in het volgende voorbeeld. Hier moeten verschillende LED's worden geadresseerd om de kleuren geel en wit te mengen.
Via de Goto-functie wordt naar de seinbeelden gesprongen. Het overeenkomstige nummer (0-3) is b.v. gelezen door DCC. De pijl "E" geeft aan dat de module wordt beëindigd nadat een afbeelding wordt weergegeven.
De lampen mogen niet plotseling aan of uit gaan. Dit wordt geactiveerd via de schakelaar "Analoge Crossfade". De visualisatie met de verschillende driehoeken laat zien dat de helderheid van een lamp langzaam verandert van een onbekende beginwaarde naar de opgegeven eindwaarde. De twee rode lampen moeten branden op HP0. Afhankelijk van of de lamp eerder aan of uit was, verandert de helderheid binnen de opgegeven 500 ms zodat de lamp aan het einde oplicht.{Attrib}B1,60
msoTextBox1¯492.75;0;551;156.443¯This sheet shows the configuration of an exit signal. The exit signal should represent 4 aspects: HP0, HP1, HP2 and HP0 + SH1.
This example is for testing with an RGB LED stripe. Therefore three lines are used per signal lamp. On the model railway, a WS2811 module is used to control the LEDs in the signal, as shown in the next example.
Here several LEDs have to be addressed to mix the colors yellow and white. The signal images are jumped to via the Goto function. The corresponding number (0-3) is e.g. read by DCC. The "E" arrow indicates that the module is terminated after an image is displayed.
The lamps should not go on or off suddenly. This is activated via the "Analog crossfade" switch. The visualization with the different triangles shows that the brightness of a lamp slowly changes from an unknown initial value to the specified final value. The two red lamps should be on at HP0. Depending on whether the lamp was previously on or off, the brightness changes within the specified 500 ms so that the lamp lights up at the end.{Attrib}B1,55
msoTextBox3¯492.75;0;551;156.443¯This sheet shows the configuration of an exit signal. The exit signal should represent 4 aspects: HP0, HP1, HP2 and HP0 + SH1.
This example is for testing with an RGB LED stripe. Therefore three lines are used per signal lamp. On the model railway, a WS2811 module is used to control the LEDs in the signal, as shown in the next example.
Here several LEDs have to be addressed to mix the colors yellow and white. The signal images are jumped to via the Goto function. The corresponding number (0-3) is e.g. read by DCC. The "E" arrow indicates that the module is terminated after an image is displayed.
The lamps should not go on or off suddenly. This is activated via the "Analog crossfade" switch. The visualization with the different triangles shows that the brightness of a lamp slowly changes from an unknown initial value to the specified final value. The two red lamps should be on at HP0. Depending on whether the lamp was previously on or off, the brightness changes within the specified 500 ms so that the lamp lights up at the end.{Attrib}B1,55
msoTextBox0¯492.75;0;551;190.1653¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Ausfahrtsignals.Das Ausfahrtsignal soll 4 Aspekte darstellen: HP0, HP1, HP2 und HP0 + SH1.
Dieses Beispiel ist für den Test mit einem RGB LED Stripe gedacht. Darum werden pro Signallampe drei Zeilen benutzt. Auf der Modelleisenbahn wird ein WS2811  Modul zur Ansteuerung der LEDs im Signal verwendet wie es im nächsten Beispiel gezeigt ist.
Hier müssen zur Mischung der Farben Gelb und Weis mehrere LEDs angesprochen werden.Die Signalbilder werden über die Goto Funktion angesprungen. Die entsprechende Nummer (0-3) wird im Programm z.B. per DCC eingelesen. Der "E"-Pfeil deutet an, das das Modul nach der Anzeige eines Bildes beendet wird.
Die Lampen sollen nicht schlagartig an oder aus gehen. Das wird über den Schaler "Analoges Überblenden" aktiviert. Die Visualisierung mit den verschiedenen Dreiecken zeigt das die Helligkeit einer Lampe sich langsam von einem unbekannten Anfangswert zum vorgegebenen Endwert verändert. Die beiden roten Lampen sollen bei HP0 an sein. Abhängig davon ob die Lampe vorher an oder aus war verändert sich die Helligkeit innerhalb der vorgegebenen 500 ms so, dass die Lampe am Ende leuchtet. {Attrib}B1,60
msoPicture¯277.8;616.8751;33.75;167.25¯HP0.jpg
msoPicture¯315.6;616.8751;33.75;166.5¯HP1.jpg
msoPicture¯354;616.8751;34.5;166.5¯HP2.jpg
msoPicture¯393;616.8751;33;168¯HP0_SH1.jpg

SheetName¯Entry Signal3 RGB
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯9
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯128
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯_Entry_Signal3_RGB
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯E¯SE¯SE
LED_Tab¯
LED_Tab¯Grün 3¯¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯¯x
LED_Tab¯Gelb¯¯¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯x
LED_Tab¯Rot
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯HP0¯HP1¯HP2
LED_Attr¯13.5¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯c16777215,i5287936
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoTextBox2¯492.75;0;327;34.3926¯Dit blad toont de configuratie van een Duits ingangssignaal.
De configuratie komt overeen met de vorige voorbeelden.{Attrib}B1,59
msoTextBox1¯492.75;0;327;34.3926¯This sheet shows the configuration of an entry signal. The configuration corresponds to the previous examples.{Attrib}B1,56
msoTextBox3¯492.75;0;327;34.3926¯This sheet shows the configuration of an entry signal. The configuration corresponds to the previous examples.{Attrib}B1,56
msoTextBox0¯492.75;0;327;34.3926¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Einfahrtsignals.Die Konfiguration entspricht den vorangegangenen Beispielen.{Attrib}B1,60
msoPicture¯279.15;642.75;30;164.25¯HP0_E.jpg
msoPicture¯317.25;643.35;30;165¯HP1_E.jpg
msoPicture¯357.15;643.35;30;164.25¯HP2_E.jpg

SheetName¯Entry Signal3
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯3
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯128
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯_Entry_Signal3
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯E¯SE¯SE
LED_Tab¯Rot¯x
LED_Tab¯Grün¯¯x¯x
LED_Tab¯Gelb¯¯¯x
LED_Tab¯¯HP0¯HP1¯HP2
LED_Attr¯13.5¯i255
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯c16711680,i65535
LED_Attr¯15¯
RGB_LED_CheckBox¯           0
msoTextBox2¯492.75;0;767.4421;34.3926¯Dit blad toont de configuratie van een Duits ingangssignaal.
De configuratie komt overeen met de vorige voorbeelden.{Attrib}B1,59
msoTextBox1¯492.75;0;767.4421;34.3926¯This sheet shows the configuration of an entry signal. The configuration corresponds to the previous examples.{Attrib}B1,56
msoTextBox3¯492.75;0;767.4421;34.3926¯This sheet shows the configuration of an entry signal. The configuration corresponds to the previous examples.{Attrib}B1,56
msoTextBox0¯492.75;0;767.4421;34.3926¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Einfahrtsignals.Die Konfiguration entspricht den vorangegangenen Beispielen.{Attrib}B1,60
msoPicture¯279.6;548.85;30;164.25¯HP0_E.jpg
msoPicture¯319.5;548.85;30;165¯HP1_E.jpg
msoPicture¯359.4;548.85;30;164.25¯HP2_E.jpg

SheetName¯KS_Vorsignal_Zs3V_RGB
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯12
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯128
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯KS_Vorsignal_ZS3V_RGB
Dauer¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯200 ms¯500 ms¯200 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E¯S¯P¯¯¯g1
LED_Tab¯¯¯x
LED_Tab¯Ks 2¯¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Ks 1¯¯¯¯x¯¯x¯x¯.¯.
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Zs 3V¯¯¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯x¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Kennlicht¯¯x¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯¯¯x¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Attr¯13.5¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯c16777215,i65535
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i6740479
LED_Attr¯15¯i6740479
LED_Attr¯15¯i6740479
LED_Attr¯15¯i15921906
LED_Attr¯15¯i15921906
LED_Attr¯15¯i15921906
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoTextBox2¯493.05;0;429.4;75.07607¯Dit blad toont de configuratie van een Ks Voorsein.
Seinbeelden zijn: Ks 2 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3V / marker licht.
Ks 2 = Halt verwacht 5% kortere remweg
Ks 1 = reizen volgens schemasnelheid
Ks 1 + Zs 3V = verwachten te reizen met de aangegeven snelheid x10 (groen knipperend) {Attrib}B1,50
msoTextBox1¯493.05;0;327.6;75.07607¯This sheet shows the configuration of a Ks distant repeater
Signal pictures are Ks 2 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3V / Kennlicht
Ks 2 = Halt expect 5% shorter braking distance
Ks 1 = travel according to schedule speed
Ks 1 + Zs 3V = expect to travel at indicated speed x10 (green flashes){Attrib}B1,60
msoTextBox3¯493.05;0;327.6;75.07607¯This sheet shows the configuration of a Ks distant repeater
Signal pictures are Ks 2 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3V / Kennlicht
Ks 2 = Halt expect 5% shorter braking distance
Ks 1 = travel according to schedule speed
Ks 1 + Zs 3V = expect to travel at indicated speed x10 (green flashes){Attrib}B1,60
msoTextBox0¯493.05;0;327.6;91.03725¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Ks-Vorsignalwiederholers
Signal Bilder sind Ks 2 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3V  /  Kennlicht
Ks 2 = Halt erwarten mit 5% verkürzten Bremsweg
Ks 1  = Fahrt nach Fahrplangeschwindigkeit
Ks 1 + Zs 3V  = Fahrt  erwarten mit angezeigter Geschwindigkeit x10 (Grün blinkt){Attrib}B1,68
msoPicture¯344.4528;683.0118;30.75;222¯KS_Vor.jpg
msoPicture¯415.9058;683.0118;30.75;221.25¯ZS1.jpg
msoPicture¯523.3854;683.0118;31.5;242.25¯Ks1_Zs3v.jpg

SheetName¯KS_Vorsignal_Zs3V
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯4
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯128
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯KS_Vorsignal_Zs3V
Dauer¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯200 ms¯500 ms¯200 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E¯S¯P¯¯¯g1
LED_Tab¯Ks 2¯¯x
LED_Tab¯Ks 1¯¯¯¯x¯¯x¯x¯.¯.
LED_Tab¯Ks 1 + Zs3V¯¯¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Kennlicht¯¯x¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Attr¯13.5¯i65535
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i6740479
LED_Attr¯15¯i10921638
RGB_LED_CheckBox¯           0
msoTextBox2¯493.05;0;429.4;75.07607¯Dit blad toont de configuratie van een Ks Voorsein.
Seinbeelden zijn: Ks 2 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3V / marker licht
Ks 2 = Halt verwacht 5% kortere remweg
Ks 1 = reizen volgens schemasnelheid
Ks 1 + Zs 3V = verwachten te reizen met de aangegeven snelheid x10 (groen knipperend) {Attrib}B1,50
msoTextBox1¯493.05;0;327.6;115.7595¯This sheet shows the configuration of a Ks distant repeater
Signal pictures are Ks 2
Ks 1
Ks 1+ Zs 3V
  marker light
Ks 2 = Halt expect 5% shorter braking distance
Ks 1 = travel according to schedule speed
Ks 1 + Zs 3V = expect to travel at indicated speed x10 (green flashes){Attrib}B1,60
msoTextBox3¯493.05;0;327.6;115.7595¯This sheet shows the configuration of a Ks distant repeater
Signal pictures are Ks 2
Ks 1
Ks 1+ Zs 3V
  marker light
Ks 2 = Halt expect 5% shorter braking distance
Ks 1 = travel according to schedule speed
Ks 1 + Zs 3V = expect to travel at indicated speed x10 (green flashes){Attrib}B1,60
msoTextBox0¯493.05;0;327.6;129.3207¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Ks-Vorsignalwiederholers
Signal Bilder sind Ks 2
Ks 1 
Ks 1+ Zs 3V  
 Kennlicht
Ks 2 = Halt erwarten mit 5% verkürzten Bremsweg
Ks 1  = Fahrt nach Fahrplangeschwindigkeit
Ks 1 + Zs 3V  = Fahrt  erwarten mit angezeigter Geschwindigkeit x10 (Grün blinkt){Attrib}B1,68
msoPicture¯344.8057;564.3351;30.75;222¯KS_Vor.jpg
msoPicture¯424.1998;564.3351;30.75;221.25¯ZS1.jpg
msoPicture¯518.8678;564.3351;31.5;242.25¯Ks1_Zs3v.jpg

SheetName¯KS_Hauptsignal_Zs3_Zs1_RGB
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯12
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯128
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯KS_Hauptsignal_ZS3_Zs1_RGB
Dauer¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯200 ms¯500 ms¯200 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯P¯¯¯g1
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Zs 3¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯¯¯x¯¯¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Hp 0
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Ks 1¯¯¯¯x¯¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯.¯.
LED_Tab¯Zs1¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯.¯.
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯.¯.
LED_Attr¯13.5¯i14277081
LED_Attr¯15¯i14277081
LED_Attr¯15¯c16777215,i14277081
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i15921906
LED_Attr¯15¯i15921906
LED_Attr¯15¯i15921906
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoTextBox2¯493.05;0;387.6;88.63725¯Dit blad toont de configuratie van een Ks-Hoofdsein.
Seinbeelden zijn: HP 0 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3 / HP 0 + Zs 1 
Hp 0 = stop
Ks 1 = reizen volgens schemasnelheid
Ks 1 + Zs 3 = rijden met aangegeven snelheid x10
Hp 0 + Zs 1 = verbaal commando om het rode signaal door te geven (Zs 1 knippert){Attrib}B1,51
msoTextBox1¯493.05;0;327.6;129.3207¯This sheet shows the configuration of a Ks signal
Signal pictures are HP 0
Ks 1
Ks 1+ Zs 3
HP 0 + Zs 1
Hp 0 = stop
Ks 1 = travel according to schedule speed
Ks 1 + Zs 3 = travel at indicated speed x10
Hp 0 + Zs 1 = verbal command to pass the red signal (Zs 1 flashes){Attrib}B1,50
msoTextBox3¯493.05;0;327.6;129.3207¯This sheet shows the configuration of a Ks signal
Signal pictures are HP 0
Ks 1
Ks 1+ Zs 3
HP 0 + Zs 1
Hp 0 = stop
Ks 1 = travel according to schedule speed
Ks 1 + Zs 3 = travel at indicated speed x10
Hp 0 + Zs 1 = verbal command to pass the red signal (Zs 1 flashes){Attrib}B1,50
msoTextBox0¯493.05;0;327.6;156.443¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Ks-SignalsSignal Bilder sind HP 0 
Ks 1 
Ks 1+ Zs 3  
HP 0 + Zs 1
Hp 0 = Halt
Ks 1  = Fahrt nach Fahrplangeschwindigkeit
Ks 1 + Zs 3  = Fahrt mit angezeigter Geschwindigkeit x10
Hp 0 + Zs 1 = mündlicher Befehl um an Rot zeigenden Signal vorbeifahren zu dürfen (Zs 1 blinkt)
{Attrib}B1,54
msoPicture¯339.6882;679.3235;31.5;221.25¯KS_Hp0.jpg
msoPicture¯413.7884;679.3235;31.5;221.25¯KS_Hp0.jpg
msoPicture¯496.7115;679.3235;31.5;241.5¯KS_Ks1.jpg
msoPicture¯597.273;679.3235;32.25;246.75¯KS_Ks1_Zs3.jpg

SheetName¯KS_Hauptsignal_Zs3_Zs1
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯4
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯128
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯KS_Hauptsignal_Zs3_Zs1
Dauer¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯200 ms¯500 ms¯200 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯P¯¯¯g1
LED_Tab¯Zs 3¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Hp 0¯¯x¯¯¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Ks 1¯¯¯¯x¯¯x
LED_Tab¯Zs 1¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯.¯.
LED_Attr¯13.5¯i15921906
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i15921906
RGB_LED_CheckBox¯           0
msoTextBox2¯493.05;0;387.6;88.63725¯Dit blad toont de configuratie van een Ks-Hoofdsein.
Seinbeelden zijn: HP 0 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3 / HP 0 + Zs 1 
Hp 0 = stop
Ks 1 = reizen volgens schemasnelheid
Ks 1 + Zs 3 = rijden met aangegeven snelheid x10
Hp 0 + Zs 1 = verbaal commando om het rode signaal door te geven (Zs 1 knippert){Attrib}B1,51
msoTextBox3¯493.05;0;327.6;88.63725¯This sheet shows the configuration of a Ks signal
Signal pictures are HP 0 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3 / HP 0 + Zs 1
Hp 0 = stop
Ks 1 = travel according to schedule speed
Ks 1 + Zs 3 = travel at indicated speed x10
Hp 0 + Zs 1 = verbal command to pass the red signal (Zs 1 flashes){Attrib}B1,50
msoTextBox0¯493.05;0;327.6;119.3595¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Ks-SignalsSignal Bilder sind HP 0 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3  / HP 0 + Zs 1
Hp 0 = Halt
Ks 1  = Fahrt nach Fahrplangeschwindigkeit
Ks 1 + Zs 3  = Fahrt mit angezeigter Geschwindigkeit x10
Hp 0 + Zs 1 = mündlicher Befehl um an Rot zeigenden Signal vorbeifahren zu dürfen (Zs 1 blinkt)
{Attrib}B1,54
msoPicture¯422.3998;561.6529;30.75;221.25¯ZS1.jpg
msoPicture¯343.0058;561.6529;31.5;221.25¯KS_HP0.jpg
msoPicture¯499.147;561.6529;31.5;241.5¯KS_Ks1.jpg
msoPicture¯606.521;561.6529;31.5;240.75¯Ks1_Zs3.jpg

SheetName¯KS_Hauptsignal_Zs3_Zs 6_Zs1_RGB
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯15
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯128
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯KS_Hauptsignal_Zs3_Zs6_Zs1_RGB
Dauer¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯200 ms¯500 ms¯200 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯P¯¯¯g1
LED_Tab¯Zs 3¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Zs 3¯¯¯¯¯¯x¯¯.¯.
LED_Tab¯Zs 3¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Rot¯¯x¯¯¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Rot
LED_Tab¯Rot
LED_Tab¯Grün
LED_Tab¯Grün¯¯¯¯x¯¯x
LED_Tab¯Grün
LED_Tab¯Zs1¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯.¯.
LED_Tab¯Zs1¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯.¯.
LED_Tab¯Zs1¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯.¯.
LED_Tab¯Zs6¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Zs6¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Zs6¯¯¯¯¯¯x
LED_Attr¯12.9¯i14277081
LED_Attr¯15¯i14277081
LED_Attr¯15¯i14277081
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i15921906
LED_Attr¯15¯i15921906
LED_Attr¯15¯i15921906
LED_Attr¯15¯i14277081
LED_Attr¯15¯i14277081
LED_Attr¯15¯i14277081
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoTextBox¯562.4167;0;327.6;142.2¯This sheet shows the configuration of a KS signal
Signal pictures are HP 0
Ks 1
Ks 1+ Zs 3 + Zs 6
HP 0 + Zs 1
Hp 0 = stop
Ks 1 = travel according to schedule speed
Ks 1 + Zs 3 + Zs 6 = travel at indicated speed x10 and counter-track travel
Hp 0 + Zs 1 = verbal command to pass the red signal (Zs 1 flashes){Attrib}B1,50
msoPicture¯314.4667;722.65;38.75378;250.4824¯Ks_HP0.png
msoPicture¯593.75;722.65;39.45535;273.1563¯KS1_Zs3_Zs6.png
msoPicture¯468.4833;722.65;39.45535;297.7932¯Hp0_Zs1.png
msoShapeOval¯524.1647;10.60433;20;18.42709¯LED_M99O01L1
msoShapeOval¯522.0397;49.95221;20;18.13331¯LED_M99O01L2
msoShapeOval¯508.0273;71.71055;19.2;17.97291¯LED_M99O01L3
msoShapeOval¯527.1335;104.542;10.1874;9.952047¯LED_M99O01L4
msoShapeOval¯513.3103;166.508;36.5963;22.59803;30.25902¯LED_M99O01L5
msoShapeOval¯521.6022;139.8563;21.71866;20.07717¯Oval 634000
msoShapeOval¯534.9667;71.05418;21.91866;20.16047¯Oval 637000
msoPicture¯390;722.65;37.87819;253.4667¯Ks1.jpg
msoPicture¯505.0917;7.333386;52.90071;203.5333¯KS_Signal_New1.png

SheetName¯KS_Hauptsignal_Zs3_Zs 6_Zs1
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯5
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯128
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯KS_Hauptsignal_Zs3_Zs6_Zs1
Dauer¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯500 ms¯200 ms¯500 ms¯200 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯P¯¯¯g1
LED_Tab¯Zs 3¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Hp 0¯¯x¯¯¯¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Ks 1¯¯¯¯x¯¯x
LED_Tab¯Zs 1¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯.¯.
LED_Tab¯Zs 6¯¯¯¯¯¯x
LED_Attr¯13.5¯i14277081
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i14277081
LED_Attr¯15¯i14277081
RGB_LED_CheckBox¯           0
msoTextBox2¯493.05;0;387.6;88.63725¯Dit blad toont de configuratie van een KS-Hoofdsein.
Seinbeelden zijn: HP 0 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3 + Zs 6 / HP 0 + Zs 1
Hp 0 = stop
Ks 1 = reizen volgens schemasnelheid
Ks 1 + Zs 3 + Zs 6 = rij met aangegeven snelheid x10 en rijbaan
Hp 0 + Zs 1 = verbaal commando om het rode signaal door te geven (Zs 1 knippert) {Attrib}B1,51
msoTextBox1¯493.05;0;327.6;102.1983¯This sheet shows the configuration of a KS signal
Signal pictures are HP 0 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3 + Zs 6 / HP 0 + Zs 1
Hp 0 = stop
Ks 1 = travel according to schedule speed
Ks 1 + Zs 3 + Zs 6 = travel at indicated speed x10 and counter-track travel
Hp 0 + Zs 1 = verbal command to pass the red signal (Zs 1 flashes){Attrib}B1,50
msoTextBox3¯493.05;0;327.6;102.1983¯This sheet shows the configuration of a KS signal
Signal pictures are HP 0 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3 + Zs 6 / HP 0 + Zs 1
Hp 0 = stop
Ks 1 = travel according to schedule speed
Ks 1 + Zs 3 + Zs 6 = travel at indicated speed x10 and counter-track travel
Hp 0 + Zs 1 = verbal command to pass the red signal (Zs 1 flashes){Attrib}B1,50
msoTextBox0¯493.05;0;327.6;119.3595¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines KS-SignalsSignal Bilder sind HP 0 / Ks 1 / Ks 1+ Zs 3 + Zs 6 / HP 0 + Zs 1
Hp 0 = Halt
Ks 1  = Fahrt nach Fahrplangeschwindigkeit
Ks 1 + Zs 3 + Zs 6 = Fahrt mit angezeigter Geschwindigkeit x10 und Gegengleisfahrt
Hp 0 + Zs 1 = mündlicher Befehl um an Rot zeigenden Signal vorbeifahren zu dürfen (Zs 1 blinkt){Attrib}B1,54
msoPicture¯346.9236;593.6648;31.5;221.25¯KS_HP0.jpg
msoPicture¯424.553;593.6648;31.5;241.5¯KS_KS1.jpg
msoPicture¯596.0731;593.6648;38.25;289.5¯KS_KS1_Zs3_Zs6.jpg
msoPicture¯499.5353;593.6648;38.25;316.5¯KS_HP0_Zs1.jpg
