SheetName¯AmpelX
Version¯1
Erste RGB LED: ¯0
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯6
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯255
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯PF_NO_SWITCH_OFF
Analoges Überblenden: ¯0
Goto Mode: ¯0
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯RGB_AmpelX
Dauer¯2 Sec¯1 Sec¯10 Sec¯3 Sec¯=F~¯=G~¯=H~¯=I~
Goto Tabelle¯
LED_Tab¯Rot 1¯x¯x¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Grün 1¯¯¯x
LED_Tab¯Gelb 1¯¯x¯¯x
LED_Tab¯Rot 2¯x¯x¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Grün 2¯¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Gelb 2¯¯¯¯¯¯x¯¯x
LED_Attr¯13.5¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i5287936¯c255¯¯c5287936¯¯¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯c65535,i16711680,B¯c5287936¯¯c5287936¯¯¯¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i5287936¯¯¯¯¯¯¯c5287936¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯c65535,i16711680,B¯¯¯¯¯¯¯¯¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
RGB_LED_CheckBox¯           0
msoTextBox2¯492.75;0;355.1245;156.443¯Dit voorbeeld toont de configuratie van een verkeerslicht op een kruising bij een modelverkeerslicht met behulp van twee WS2811-modules.
Het verkeerslichtsysteem bestaat uit twee verschillend geschakelde verkeerslichten. Eén voor elke rijrichting (horizontaal / verticaal). Het tegenovergestelde  verkeerslicht is hetzelfde. Voor dit voorbeeld zijn deze duplicaten weggelaten. Ze kunnen in de tabel worden gemaakt door het blok te kopiëren.
Het voorbeeld gebruikt twee WS2811 Modules die afzonderlijke LED's in de verkeerslichtmodellen besturen. Als dit voorbeeld wordt getest met een RGB-strip, worden de kleuren onjuist weergegeven (blauw in plaats van geel, paars in plaats van rood + geel).{Attrib}B1,137
msoTextBox1¯492.75;0;355.1245;142.8818¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection at a model traffic light using two WS2811 modules.
The traffic light system consists of two differently switched traffic lights. One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite traffic light is the same. For this example, these duplicates are omitted. They can be created in the table by copying the block.
The example uses two WS2811 Modules which control individual LEDs in the traffic light models.
If this example is tested with an RGB stripe, the colors are displayed incorrectly (blue instead of yellow, purple instead of red + yellow).{Attrib}B1,122
msoTextBox0¯492.75;0;355.1245;161.843¯Dieses Beispiel zeigt die Konfiguration einer Ampel an einer Kreuzung an
einer Modellampel über zwei WS2811 Module. Die Ampelanlage besteht aus zwei unterschiedlich geschalteten Ampeln.
Für jede Fahrtrichtung (Horizontal/Vertikal) eine. Die gegenüberliegende Ampel ist gleich geschaltet. Für dieses Beispiel werden diese Duplikate weggelassen. Sie können durch kopieren des Blocks in der Tabelle angelegt werden. 
Das Beispiel benutzt zwei WS2811 Moule welche einzelne LEDs in den Ampelmodellen ansteuern.  Wenn dieses Beispiel mit einem RGB Stripe getestet wir, dann werden die Farben falsch dargestellt (Blau anstelle von Gelb, Lila anstelle von Rot+Gelb).{Attrib}B1,116
msoTextBox3¯492.75;0;355.1245;142.8818¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection at a model traffic light using two WS2811 modules.
The traffic light system consists of two differently switched traffic lights. One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite traffic light is the same. For this example, these duplicates are omitted. They can be created in the table by copying the block.
The example uses two WS2811 Modules which control individual LEDs in the traffic light models.
If this example is tested with an RGB stripe, the colors are displayed incorrectly (blue instead of yellow, purple instead of red + yellow).{Attrib}B1,122
msoPicture¯890.15;5.833386;96;102.75¯Ampel.jpg

SheetName¯AmpelX_Off
Version¯1
Erste RGB LED: ¯0
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯6
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯255
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯PF_INVERT_INP | PF_NO_SWITCH_OFF
Analoges Überblenden: ¯0
Goto Mode: ¯0
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯RGB_AmpelX_Off
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯
LED_Tab¯Rot 1
LED_Tab¯Grün 1
LED_Tab¯Gelb 1¯x¯.
LED_Tab¯Rot 2
LED_Tab¯Grün 2
LED_Tab¯Gelb 2¯x
LED_Attr¯13.5¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i5287936¯c255¯¯c5287936¯¯¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535,B¯c6299648¯¯c5287936¯¯¯¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i5287936¯¯¯¯¯¯¯c5287936¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535,B¯¯¯¯¯¯¯¯¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
RGB_LED_CheckBox¯           0
msoTextBox2¯492.75;0;355.1245;156.443¯Dit voorbeeld toont de configuratie van een verkeerslicht op een kruising bij een modelverkeerslicht met behulp van twee WS2811-modules.
Het verkeerslichtsysteem bestaat uit twee verschillend geschakelde verkeerslichten. Eén voor elke rijrichting (horizontaal / verticaal). Het tegenovergestelde verkeerslicht is hetzelfde. Voor dit voorbeeld zijn deze duplicaten weggelaten. Ze kunnen in de tabel worden gemaakt door het blok te kopiëren.
Het voorbeeld gebruikt twee WS2811 Modules die afzonderlijke LED's in de verkeerslichtmodellen besturen. Als dit voorbeeld wordt getest met een RGB-strip, worden de kleuren onjuist weergegeven (blauw in plaats van geel, paars in plaats van rood + geel).{Attrib}B1,116
msoTextBox1¯492.75;0;355.1245;142.8818¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection at a model traffic light using two WS2811 modules.
The traffic light system consists of two differently switched traffic lights. One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite traffic light is the same. For this example, these duplicates are omitted. They can be created in the table by copying the block.
The example uses two WS2811 Modules which control individual LEDs in the traffic light models.
If this example is tested with an RGB stripe, the colors are displayed incorrectly (blue instead of yellow, purple instead of red + yellow).{Attrib}B1,122
msoTextBox0¯492.75;0;355.1245;161.843¯Dieses Beispiel zeigt die Konfiguration einer Ampel an einer Kreuzung an
einer Modellampel über zwei WS2811 Module. Die Ampelanlage besteht aus zwei unterschiedlich geschalteten Ampeln.
Für jede Fahrtrichtung (Horizontal/Vertikal) eine. Die gegenüberliegende Ampel ist gleich geschaltet. Für dieses Beispiel werden diese Duplikate weggelassen. Sie können durch kopieren des Blocks in der Tabelle angelegt werden. 
Das Beispiel benutzt zwei WS2811 Moule welche einzelne LEDs in den Ampelmodellen ansteuern. Wenn dieses Beispiel mit einem RGB Stripe getestet wir, dann werden die Farben falsch dargestellt (Blau anstelle von Gelb, Lila anstelle von Rot+Gelb).{Attrib}B1,116
msoTextBox3¯492.75;0;355.1245;161.843¯Dieses Beispiel zeigt die Konfiguration einer Ampel an einer Kreuzung an
einer Modellampel über zwei WS2811 Module. Die Ampelanlage besteht aus zwei unterschiedlich geschalteten Ampeln.
Für jede Fahrtrichtung (Horizontal/Vertikal) eine. Die gegenüberliegende Ampel ist gleich geschaltet. Für dieses Beispiel werden diese Duplikate weggelassen. Sie können durch kopieren des Blocks in der Tabelle angelegt werden. 
Das Beispiel benutzt zwei WS2811 Moule welche einzelne LEDs in den Ampelmodellen ansteuern. Wenn dieses Beispiel mit einem RGB Stripe getestet wir, dann werden die Farben falsch dargestellt (Blau anstelle von Gelb, Lila anstelle von Rot+Gelb).{Attrib}B1,116
msoPicture¯890.15;5.833386;96;102.75¯Ampel.jpg

SheetName¯RGB_AmpelX
Version¯1
Erste RGB LED: ¯0
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯18
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯255
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯PF_NO_SWITCH_OFF
Analoges Überblenden: ¯0
Goto Mode: ¯0
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯RGB_AmpelX
Dauer¯2 Sec¯1 Sec¯10 Sec¯3 Sec¯=F~¯=G~¯=H~¯=I~
Goto Tabelle¯
LED_Tab¯Rot 1¯x¯x¯¯¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Gelb 1¯¯x¯¯x
LED_Tab¯Gelb 1¯¯x¯¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Grün 1¯¯¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯Rot 2¯x¯x¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Gelb 2¯¯¯¯¯¯x¯¯x
LED_Tab¯Gelb 2¯¯¯¯¯¯x¯¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Grün 2¯¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯
LED_Attr¯13.5¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i255¯¯¯¯¯¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i255¯¯¯¯¯¯¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i65535¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i65535¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i5287936¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i5287936¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i255¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i255¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i65535¯¯¯¯¯¯¯¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯¯¯¯¯¯¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoTextBox2¯492.75;0;365.7927;156.443¯Dit voorbeeld toont de configuratie van een verkeerslicht op een kruispunt met een RGB LED-strip.
Het verkeerslichtsysteem bestaat uit twee verschillend geschakelde verkeerslichten. Eén voor elke rijrichting (horizontaal / verticaal). Het tegenovergestelde Verkeerslicht wordt op dezelfde manier geschakeld. Voor dit voorbeeld zijn deze duplicaten weggelaten. U kunt ze maken door het blok in de tabel te kopiëren.
Het voorbeeld gebruikt de LED's van een RGB LED-strip er is dan geen speciale hardware vereist.
Dit voorbeeld laat zien hoe het eruit ziet als individuele LED's in een verkeerslicht worden bestuurd.{Attrib}B1,97
msoTextBox1¯492.75;0;365.7927;142.8818¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection with an RGB LED stripe.
The traffic light system consists of two differently switched traffic lights. One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite Traffic light is switched in the same way. For this example, these duplicates are omitted. You can create by copying the block in the table.
The example uses the LEDs of an RGB LED strip because you don't have any special hardware required.
The following example shows what it looks like when individual LEDs in a traffic light can be controlled.{Attrib}B1,95
msoTextBox0¯492.75;0;365.7927;119.3595¯Dieses Beispiel zeigt die Konfiguration einer Ampel an einer Kreuzung mit einem RGB LED stripe. Die Ampelanlage besteht aus zwei unterschiedlich geschalteten Ampeln. Für jede Fahrtrichtung (Horizontal/Vertikal) eine. Die gegenüberliegende Ampel ist gleich geschaltet. Für dieses Beispiel werden diese Duplikate weggelassen. Sie können durch kopieren des Blocks in der Tabelle angelegt werden. Das Beispiel benutzt die LEDs eines RGB LED Stripes weil man dazu keine spezielle Hardware benötigt. Das folgend Beispiel zeigt wie das aussieht wenn einzelne LEDs in einer Ampel angesteuert werden.{Attrib}B1,97
msoTextBox3¯492.75;0;365.7927;142.8818¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection with an RGB LED stripe.
The traffic light system consists of two differently switched traffic lights. One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite Traffic light is switched in the same way. For this example, these duplicates are omitted. You can create by copying the block in the table.
The example uses the LEDs of an RGB LED strip because you don't have any special hardware required.
The following example shows what it looks like when individual LEDs in a traffic light can be controlled.{Attrib}B1,95
msoPicture¯890.15;5.833386;96;102.75¯Ampel.jpg

SheetName¯RGB_AmpelX_Off
Version¯1
Erste RGB LED: ¯0
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯18
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯255
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯PF_INVERT_INP | PF_NO_SWITCH_OFF
Analoges Überblenden: ¯0
Goto Mode: ¯0
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯RGB_AmpelX
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯
LED_Tab¯Rot 1¯¯.
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Gelb 1¯x
LED_Tab¯Gelb 1¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Grün 1
LED_Tab¯
LED_Tab¯Rot 2
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Gelb 2¯x
LED_Tab¯Gelb 2¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Grün 2
LED_Tab¯
LED_Attr¯13.5¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i255¯¯¯¯¯¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i255¯¯¯¯¯¯¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i65535¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i65535¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i5287936¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i5287936¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i255¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i255¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i65535¯c255¯¯¯¯¯¯¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯¯¯¯¯¯¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoTextBox2¯492.75;0;365.7927;156.443¯Dit voorbeeld toont de configuratie van een verkeerslicht op een kruispunt met een RGB LED-strip.
Het verkeerslichtsysteem bestaat uit twee verschillend geschakelde verkeerslichten. Eén voor elke rijrichting (horizontaal / verticaal). Het tegenovergestelde verkeerslicht wordt op dezelfde manier geschakeld. Voor dit voorbeeld zijn de duplicaten weggelaten. U kunt deze maken door het blok in de tabel te kopiëren.
Het voorbeeld gebruikt de LED's van een RGB LED-strip. Er is dan geen speciale hardware vereist.
Het volgende voorbeeld laat zien hoe het eruit ziet als individuele LED's in een verkeerslicht worden bestuurd.{Attrib}B1,97
msoTextBox1¯492.75;0;365.7927;142.8818¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection with an RGB LED stripe.The traffic light system consists of two differently switched traffic lights. One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite Traffic light is switched in the same way. For this example, these duplicates are omitted. You can create by copying the block in the table.The example uses the LEDs of an RGB LED strip because you don't have any special hardware required.The following example shows what it looks like when individual LEDs in a traffic light can be controlled.{Attrib}B1,95
msoTextBox0¯492.75;0;365.7927;119.3595¯Dieses Beispiel zeigt die Konfiguration einer Ampel an einer Kreuzung mit einem RGB LED stripe. Die Ampelanlage besteht aus zwei unterschiedlich geschalteten Ampeln. Für jede Fahrtrichtung (Horizontal/Vertikal) eine. Die gegenüberliegende Ampel ist gleich geschaltet. Für dieses Beispiel werden diese Duplikate weggelassen. Sie können durch kopieren des Blocks in der Tabelle angelegt werden. Das Beispiel benutzt die LEDs eines RGB LED Stripes weil man dazu keine spezielle Hardware benötigt. Das folgend Beispiel zeigt wie das aussieht wenn einzelne LEDs in einer Ampel angesteuert werden.{Attrib}B1,97
msoTextBox3¯492.75;0;365.7927;142.8818¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection with an RGB LED stripe.The traffic light system consists of two differently switched traffic lights. One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite Traffic light is switched in the same way. For this example, these duplicates are omitted. You can create by copying the block in the table.The example uses the LEDs of an RGB LED strip because you don't have any special hardware required.The following example shows what it looks like when individual LEDs in a traffic light can be controlled.{Attrib}B1,95
msoPicture¯890.15;5.833386;96;102.75¯Ampel.jpg

SheetName¯RGB_AmpelX_Fade
Version¯1
Erste RGB LED: ¯0
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯18
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯255
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯PF_NO_SWITCH_OFF
Analoges Überblenden: ¯1
Goto Mode: ¯0
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯RGB_AmpelX_Fade
Dauer¯200 ms¯2 Sec¯200 ms¯1 Sec¯200 ms¯10 Sec¯200 ms¯3 Sec¯=F~¯=G~¯=H~¯=I~¯=J~¯=K~¯=L~¯=M~
Goto Tabelle¯
LED_Tab¯Rot 1¯x¯x¯x¯x¯¯¯¯¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Gelb 1¯¯¯x¯x¯¯¯x¯x
LED_Tab¯Gelb 1¯¯¯x¯x¯¯¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Grün 1¯¯¯¯¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯Rot 2¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Gelb 2¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯¯¯x¯x
LED_Tab¯Gelb 2¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯¯¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Grün 2¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Attr¯13.5¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i255¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i255¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i65535¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i65535¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i5287936¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i5287936¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i255¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i255¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoTextBox2¯492.75;0;355.1245;142.8818¯Dit voorbeeld toont de configuratie van een uitgeschakeld verkeerslicht op een kruispunt.
De LED's worden langzaam in- en uitgeschakeld.
Het verkeerslichtsysteem bestaat uit twee verschillend geschakelde verkeerslichten. Eén voor elke rijrichting (horizontaal / verticaal). Het tegenovergestelde verkeerslicht wordt op dezelfde manier geschakeld. Voor dit voorbeeld zijn deze duplicaten weggelaten. U kunt deze maken door het blok in de tabel te kopiëren.
Het voorbeeld gebruikt de LED's van een RGB LED-strip er is dan geen speciale hardware vereist.{Attrib}B1,88
msoTextBox1¯492.75;0;393.45;129.3207¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection
the LEDs are slowly switched on and off.
The traffic light system consists of two differently switched traffic lights.
One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite
Traffic light is switched in the same way. For this example, these duplicates
are omitted. You can create them by copying the block in the table below.
The example uses the LEDs of an RGB LED strip because you don't have any
special hardware required.{Attrib}B1,116
msoTextBox0¯492.75;0;355.1245;133.5207¯Dieses Beispiel zeigt die Konfiguration einer Ampel an einer Kreuzung
dabei werden die LEDs langsam Ein- und Ausgeschaltet.
Die Ampelanlage besteht aus zwei unterschiedlich geschalteten Ampeln.
Für jede Fahrtrichtung (Horizontal/Vertikal) eine. Die gegenüberliegende
Ampel ist gleich geschaltet. Für dieses Beispiel werden diese Duplikate
weggelassen. Sie können durch kopieren des Blocks in der Tabelle angelegt 
werden. 
Das Beispiel benutzt die LEDs eines RGB LED Stripes weil man dazu keine
spezielle Hardware benötigt. {Attrib}B1,124
msoTextBox2¯492.75;0;393.45;129.3207¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection
the LEDs are slowly switched on and off.
The traffic light system consists of two differently switched traffic lights.
One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite
Traffic light is switched in the same way. For this example, these duplicates
are omitted. You can create them by copying the block in the table below.
The example uses the LEDs of an RGB LED strip because you don't have any
special hardware required.{Attrib}B1,116
msoPicture¯890.15;5.833386;96;102.75¯Ampel.jpg

SheetName¯RGB_AmpelX_Fade_Off
Version¯1
Erste RGB LED: ¯0
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯18
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯255
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯PF_INVERT_INP | PF_NO_SWITCH_OFF
Analoges Überblenden: ¯1
Goto Mode: ¯0
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯RGB_AmpelX_Fade_Off
Dauer¯100 ms¯300 ms¯100 ms¯500 ms
Goto Tabelle¯
LED_Tab¯Rot 1
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Gelb 1¯x¯x
LED_Tab¯Gelb 1¯x¯x¯.¯.
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Grün 1
LED_Tab¯
LED_Tab¯Rot 2
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Gelb 2¯x¯x
LED_Tab¯Gelb 2¯x¯x
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯Grün 2
LED_Tab¯
LED_Attr¯13.5¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i255¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i255¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i65535¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i65535¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i5287936¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i5287936¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255¯c255
LED_Attr¯15¯i255¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i255¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680¯c16711680
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936¯c5287936
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoTextBox2¯492.75;0;355.1245;142.8818¯Dit voorbeeld toont de configuratie van een verkeerslicht op een kruispunt.
De LED's worden langzaam in- en uitgeschakeld.
Het verkeerslichtsysteem bestaat uit twee verschillend geschakelde verkeerslichten. Eén voor elke rijrichting (horizontaal / verticaal). Het tegenovergestelde verkeerslicht wordt op dezelfde manier geschakeld. Voor dit voorbeeld zijn deze duplicaten weggelaten. U kunt deze maken door het blok in de tabel te kopiëren.
Het voorbeeld gebruikt de LED's van een RGB LED-strip dan is er geen speciale hardware vereist.{Attrib}B1,74
msoTextBox1¯492.75;0;355.1245;133.5207¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection
the LEDs are slowly switched on and off.
The traffic light system consists of two differently switched traffic lights.
One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite
Traffic light is switched in the same way. For this example, these duplicates
are omitted. You can create them by copying the block in the table below.
The example uses the LEDs of an RGB LED strip because you don't have any
special hardware required.{Attrib}B1,74 B76,115
msoTextBox0¯492.75;0;355.1245;133.5207¯Dieses Beispiel zeigt die Konfiguration einer Ampel an einer Kreuzung
dabei werden die LEDs langsam Ein- und Ausgeschaltet.
Die Ampelanlage besteht aus zwei unterschiedlich geschalteten Ampeln.
Für jede Fahrtrichtung (Horizontal/Vertikal) eine. Die gegenüberliegende
Ampel ist gleich geschaltet. Für dieses Beispiel werden diese Duplikate
weggelassen. Sie können durch kopieren des Blocks in der Tabelle angelegt 
werden. 
Das Beispiel benutzt die LEDs eines RGB LED Stripes weil man dazu keine
spezielle Hardware benötigt. {Attrib}B1,124
msoTextBox1¯492.75;0;355.1245;133.5207¯This example shows the configuration of a traffic light at an intersection
the LEDs are slowly switched on and off.
The traffic light system consists of two differently switched traffic lights.
One for each direction of travel (horizontal / vertical). The opposite
Traffic light is switched in the same way. For this example, these duplicates
are omitted. You can create them by copying the block in the table below.
The example uses the LEDs of an RGB LED strip because you don't have any
special hardware required.{Attrib}B1,74 B76,115
msoPicture¯890.15;7.333386;96;102.75¯Ampel.jpg

SheetName¯RGB_AmpelX_A
Version¯1
Erste RGB LED: ¯19
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯17
Bits pro Wert: ¯1
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯255
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯
Analoges Überblenden: ¯
Goto Mode: ¯
Goto Aktivierung: ¯
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯RGB_AmpelX_A
Dauer¯2 Sec¯2 sec¯10 Sec¯500¯500¯500¯500¯500¯500¯500¯500¯2 Sec
Goto Tabelle¯
LED_Tab¯Rot 1¯x¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Rot 1
LED_Tab¯Rot 1
LED_Tab¯Gelb 1¯¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Gelb 1¯¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Gelb 1
LED_Tab¯Grün 1
LED_Tab¯Grün 1¯¯¯x¯¯x¯¯x¯¯x¯¯x
LED_Tab¯Grün 1
LED_Tab¯Rot 2¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x¯x
LED_Tab¯Rot 2
LED_Tab¯Rot 2
LED_Tab¯Gelb 2¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Gelb 2¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x
LED_Tab¯Gelb 2
LED_Tab¯Grün 2
LED_Tab¯Grün 2¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯¯x¯¯x¯¯x¯¯x
LED_Tab¯
LED_Attr¯14.4¯i255
LED_Attr¯14.4¯i255
LED_Attr¯14.4¯i255
LED_Attr¯14.4¯i65535
LED_Attr¯14.4¯i65535
LED_Attr¯14.4¯i65535
LED_Attr¯14.4¯i46080
LED_Attr¯14.4¯i46080
LED_Attr¯14.4¯i46080
LED_Attr¯14.4¯i255
LED_Attr¯14.4¯i255
LED_Attr¯14.4¯i255
LED_Attr¯14.4¯i65535
LED_Attr¯14.4¯i65535
LED_Attr¯14.4¯i65535
LED_Attr¯14.4¯i46080
LED_Attr¯14.4¯i46080
LED_Attr¯14.4¯i46080
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoTextBox¯497;0;767.4421;142.8818¯Mit diesem Blatt kann die Konfiguration eines LED Musters erstellt werden.
Die Gelb hinterlegten Felder und die Tabellen können verändert werden.
Die Spalten der Tabelle beschreiben einen Abschnitt des Musters welches für eine bestimmte Zeit angezeigt wird. Die Dauer wird in der ersten Tabelle eingetragen.
Die Zeiten können in Minuten ("Min") oder Sekunden ("Sec"= angegeben werden. Wird keine Einheit angegeben dann ist die Zeitangabe in Millisekunden ("ms").
Achtung zwischen Zahl und Einheit muss ein Leerzeichen stehen und die Groß- und Kleinschreibung muss exakt stimmen. Wenn Spalten die gleiche Anzeigedauer
haben, dann sollte die Zeit nur in den ersten Spalten angegeben werden zur Minimierung des Speicherverbrauchs. Die Folgenden Zeilen können als Formel Angegeben
werden damit man sieht wie lange der Abschnitt dauert. Im Beispiel unten ist das bei den Spalten 4 bis 8 gemacht.
In der zweiten Tabelle wird mit einem x markiert welche LED in dem Abschnitt leuchten soll. Wenn mehrere Helligkeiststufen benutzt werden, dann wird die Helligkeit
als Zahl eingetragen. Die Anzahl der Abschnitte wird automatisch anhand der eingetragenen Markierungen bestimmt. Wenn am Ende leere Abschnitte verwendet
werden sollen, dann muss in die letzte Spalte ein Punkt eingefügt werden.{Attrib}B1,75
