SheetName¯HS 5l 2812 2020
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯15
Bits pro Wert: ¯4
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯64
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯N_Buttons
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯HS_5l_RGB
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯E
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯15
LED_Tab¯LED5¯¯¯¯¯¯10
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8¯¯¯¯¯¯8
LED_Tab¯LED4
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯LED1¯¯¯¯8¯¯8
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8
LED_Tab¯LED2
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯15
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯15
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯15
LED_Attr¯13.1¯
LED_Attr¯15¯
LED_Attr¯15¯
LED_Attr¯15¯i65279
LED_Attr¯15¯i65279
LED_Attr¯15¯i65279
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯i4697456
LED_Attr¯15¯i4697456
LED_Attr¯15¯i4697456
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoShapeOval¯506;189;19;19¯LED_M99O01L1
msoShapeOval¯536;189;19;19¯LED_M99O01L2
msoShapeOval¯566;189;19;19¯LED_M99O01L3
msoShapeOval¯596;189;19;19¯LED_M99O01L4
msoShapeOval¯626;189;19;19¯LED_M99O01L5
msoTextBox0¯492;0;554;183.5653¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Ausfahrtsignals (WS2812-2020).Wir gebe die Bauteille zum Selbstkostenpreis weiter, auch die passenden 3D Druckvorlagen könnt Ihr kostenlos habenvon mir bestückte Platinen sind möglich. Bei interesse bitte eine Mail an mich unter:ms@media-studios-muenchen.de  am bestem mit Telefonnummer. Gruss Matthias Schmidt

Hier müssen zur Mischung der Farben Gelb und Weis mehrere LEDs angesprochen werden.Die Signalbilder werden über die Goto Funktion angesprungen. Die entsprechende Nummer (0-3) wird im Programm z.B. per DCC eingelesen. Der "E"-Pfeil deutet an, das das Modul nach der Anzeige eines Bildes beendet wird.
Die Lampen sollen nicht schlagartig an oder aus gehen. Das wird über den Schaler "Analoges Überblenden" aktiviert. Die Visualisierung mit den verschiedenen Dreiecken zeigt das die Helligkeit einer Lampe sich langsam von einem unbekannten Anfangswert zum vorgegebenen Endwert verändert. Die beiden roten Lampen sollen bei HP0 an sein. Abhängig davon ob die Lampe vorher an oder aus war verändert sich die Helligkeit innerhalb der vorgegebenen 500 ms so, dass die Lampe am Ende leuchtet. {Attrib}F102,118,255 F276,332,255 B1,357
msoPicture¯312.5;734.1;33.34229;166.2282¯HS_rot.jpg
msoPicture¯389;733.35;33.34229;166.2282¯HS_gn.jpg
msoPicture¯466.25;734.1;33.34229;166.2282¯HS_gn_ge.jpg
msoPicture¯545.75;733.35;33.34229;166.2282¯HS_rot_ws.jpg
msoPicture¯626.7502;733.35;28.22213;77.55¯Signal5_01_100Pro_2020-10-27_P4.jpg

SheetName¯HS 5r 2812 2020
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯15
Bits pro Wert: ¯4
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯64
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯N_Buttons
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯HS_5r_RGB
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯E
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯15
LED_Tab¯LED5¯¯¯¯¯¯10
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8¯¯¯¯¯¯8
LED_Tab¯LED4
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯LED1¯¯¯¯8¯¯8
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8
LED_Tab¯LED2
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯15
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯15
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯15
LED_Attr¯13.1¯
LED_Attr¯15¯
LED_Attr¯15¯
LED_Attr¯15¯i65279
LED_Attr¯15¯i65279
LED_Attr¯15¯i65279
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯i4697456
LED_Attr¯15¯i4697456
LED_Attr¯15¯i4697456
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoShapeOval¯506;189;19;19¯LED_M99O01L1
msoShapeOval¯536;189;19;19¯LED_M99O01L2
msoShapeOval¯566;189;19;19¯LED_M99O01L3
msoShapeOval¯596;189;19;19¯LED_M99O01L4
msoShapeOval¯626;189;19;19¯LED_M99O01L5
msoTextBox0¯492;0;554;183¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Ausfahrtsignals (WS2812-2020).Wir gebe die Bauteille zum Selbstkostenpreis weiter, auch die passenden 3D Druckvorlagen könnt Ihr kostenlos habenvon mir bestückte Platinen sind möglich. Bei interesse bitte eine Mail an mich unter:ms@media-studios-muenchen.de  am bestem mit Telefonnummer. Gruss Matthias Schmidt

Hier müssen zur Mischung der Farben Gelb und Weis mehrere LEDs angesprochen werden.Die Signalbilder werden über die Goto Funktion angesprungen. Die entsprechende Nummer (0-3) wird im Programm z.B. per DCC eingelesen. Der "E"-Pfeil deutet an, das das Modul nach der Anzeige eines Bildes beendet wird.
Die Lampen sollen nicht schlagartig an oder aus gehen. Das wird über den Schaler "Analoges Überblenden" aktiviert. Die Visualisierung mit den verschiedenen Dreiecken zeigt das die Helligkeit einer Lampe sich langsam von einem unbekannten Anfangswert zum vorgegebenen Endwert verändert. Die beiden roten Lampen sollen bei HP0 an sein. Abhängig davon ob die Lampe vorher an oder aus war verändert sich die Helligkeit innerhalb der vorgegebenen 500 ms so, dass die Lampe am Ende leuchtet. {Attrib}F102,118,255 F276,332,255 B1,357
msoPicture¯626;732.4;28;77¯Signal5_01_100Pro_2020-10-27_P4.jpg
msoPicture¯391.25;730.65;33.34229;166.2282¯HS_gn_r.jpg
msoPicture¯317;730.65;33.34229;166.2282¯HS_rot_r.jpg
msoPicture¯469.25;729.15;33.34229;166.2282¯HS_gn_ge_r.jpg
msoPicture¯546.5;729.15;33.34229;166.2282¯HS_rot_ws_r.jpg

SheetName¯HS 5 Plus 2812 2020
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯27
Bits pro Wert: ¯4
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯64
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯N_Buttons
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯HS_5_Plus_RGB
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯E¯S¯E
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯7¯¯¯¯7¯¯7
LED_Tab¯LED  4 li¯¯¯¯¯¯5¯¯¯¯5¯¯5
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8¯¯¯¯¯¯8
LED_Tab¯LED 2 li
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯LED 1 li¯¯¯¯4¯¯4¯¯¯¯4¯¯4¯¯4¯¯4
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8
LED_Tab¯LED 2 re
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯8
LED_Tab¯LED 5 ws¯¯¯¯¯¯¯¯8
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯8
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯4¯¯¯¯4
LED_Tab¯VS or¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯3¯¯¯¯3
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯VS oi¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯3¯¯¯¯3
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯5¯¯¯¯5
LED_Tab¯VS ur¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯3¯¯¯¯3
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯VS ul¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯3¯¯¯¯3
LED_Tab¯
LED_Attr¯13.1¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯i14277081
LED_Attr¯15¯i14277081
LED_Attr¯15¯i14277081
LED_Attr¯15¯i6740479
LED_Attr¯15¯i6740479
LED_Attr¯15¯i6740479
LED_Attr¯15¯i5296274
LED_Attr¯15¯i5296274
LED_Attr¯15¯i5296274
LED_Attr¯15¯i6740479
LED_Attr¯15¯i6740479
LED_Attr¯15¯i6740479
LED_Attr¯15¯i5296274
LED_Attr¯15¯i5296274
LED_Attr¯15¯i5296274
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoShapeOval¯506;189;19;19¯LED_M99O01L1
msoShapeOval¯536;189;19;19¯LED_M99O01L2
msoShapeOval¯566;189;19;19¯LED_M99O01L3
msoShapeOval¯596;189;19;19¯LED_M99O01L4
msoShapeOval¯626;189;19;19¯LED_M99O01L5
msoTextBox0¯492;0;554;183.5653¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Ausfahrtsignals mit Vorsignalwiederholung (WS2812-2020).
Wir gebe die Bauteille zum Selbstkostenpreis weiter, auch die passenden 3D Druckvorlagen könnt Ihr kostenlos habenvon mir bestückte Platinen sind möglich. Bei interesse bitte eine Mail an mich unter:ms@media-studios-muenchen.de  am bestem mit Telefonnummer. Gruss Matthias Schmidt
Hier müssen zur Mischung der Farben Gelb und Weis mehrere LEDs angesprochen werden.Die Signalbilder werden über die Goto Funktion angesprungen. Die entsprechende Nummer (0-3) wird im Programm z.B. per DCC eingelesen. Der "E"-Pfeil deutet an, das das Modul nach der Anzeige eines Bildes beendet wird.
Die Lampen sollen nicht schlagartig an oder aus gehen. Das wird über den Schaler "Analoges Überblenden" aktiviert. Die Visualisierung mit den verschiedenen Dreiecken zeigt das die Helligkeit einer Lampe sich langsam von einem unbekannten Anfangswert zum vorgegebenen Endwert verändert. Die beiden roten Lampen sollen bei HP0 an sein. Abhängig davon ob die Lampe vorher an oder aus war verändert sich die Helligkeit innerhalb der vorgegebenen 500 ms so, dass die Lampe am Ende leuchtet. {Attrib}F128,144,255 F302,358,255 B1,383
msoShapeOval¯660;189;19;19¯LED_M99O01L6
msoShapeOval¯690;189;19;19¯LED_M99O01L7
msoShapeOval¯717.75;188.25;19;19¯LED_M99O01L8
msoShapeOval¯745.5;187.5;19;19¯LED_M99O01L9
msoPicture¯308.75;902.7;34.79197;163.812¯vorsignal_rot.jpg
msoPicture¯387.5;904.2;34.79197;163.812¯vorsignal_grün.jpg
msoPicture¯464.75;903.45;34.79197;163.812¯vorsignal_gelb.jpg
msoPicture¯546.5;904.2;34.79197;163.812¯vorsignal_weis.jpg
msoPicture¯625.25;904.2;34.79197;163.812¯vorsignal_grün_gelb_grün.jpg
msoPicture¯701;903.45;34.79197;163.812¯vorsignal_grün_gelb_gelb.jpg
msoPicture¯780.5;903.45;34.79276;163.8161¯hs_vorsignal_grün_grün.fw.png
msoPicture¯860;903.45;34.79197;163.812¯hs_vorsignal_grün_gelb.jpg
msoPicture¯932.7502;982.95;38.5;37.58811¯Vorsignal_100Pro1_2020-10-27.jpg
msoPicture¯938.7502;906.45;27.24992;74.87835¯Signal5_01_100Pro_2020-10-27_P4.jpg

SheetName¯Gleissperrsignal 2812 2020
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯12
Bits pro Wert: ¯4
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯32
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯N_Buttons
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯Gleissperrsignal_RGB
Dauer¯600 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E
LED_Tab¯¯¯¯¯3
LED_Tab¯LED 1¯¯¯¯3
LED_Tab¯¯¯¯¯3
LED_Tab¯¯¯4
LED_Tab¯LED 2
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯¯¯3
LED_Tab¯LED 3¯¯¯¯3
LED_Tab¯¯¯¯¯3
LED_Tab¯¯¯4
LED_Tab¯LED 4
LED_Tab¯
LED_Attr¯13.1¯
LED_Attr¯15¯
LED_Attr¯15¯
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯
LED_Attr¯15¯
LED_Attr¯15¯
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoShapeOval¯506;189;19;19¯LED_M99O01L1
msoShapeOval¯536;189;19;19¯LED_M99O01L2
msoShapeOval¯566;189;19;19¯LED_M99O01L3
msoShapeOval¯596;189;19;19¯LED_M99O01L4
msoTextBox0¯492;0;554;183.5653¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Gleissperrsignales (WS2812-2020).
Wir gebe die Bauteille zum Selbstkostenpreis weiter, auch die passenden 3D Druckvorlagen könnt Ihr kostenlos habenvon mir bestückte Platinen sind möglich. Bei interesse bitte eine Mail an mich unter:ms@media-studios-muenchen.de  am bestem mit Telefonnummer. Gruss Matthias Schmidt
Hier müssen zur Mischung der Farben Gelb und Weis mehrere LEDs angesprochen werden.Die Signalbilder werden über die Goto Funktion angesprungen. Die entsprechende Nummer (0-3) wird im Programm z.B. per DCC eingelesen. Der "E"-Pfeil deutet an, das das Modul nach der Anzeige eines Bildes beendet wird.
Die Lampen sollen nicht schlagartig an oder aus gehen. Das wird über den Schaler "Analoges Überblenden" aktiviert. Die Visualisierung mit den verschiedenen Dreiecken zeigt das die Helligkeit einer Lampe sich langsam von einem unbekannten Anfangswert zum vorgegebenen Endwert verändert. Die beiden roten Lampen sollen bei HP0 an sein. Abhängig davon ob die Lampe vorher an oder aus war verändert sich die Helligkeit innerhalb der vorgegebenen 500 ms so, dass die Lampe am Ende leuchtet. {Attrib}F105,121,255 F279,335,255 B1,360
msoPicture¯297.5;688.95;49.28858;36.24157¯sperrsig_rt.jpg
msoPicture¯375.5;688.95;49.28858;36.24157¯sperrsig_ws.jpg
msoPicture¯452.7501;690.4501;47.5;34.18653¯Gleissperrsignal_100Pro_2020.jpg

SheetName¯HS einfach 2812 2020
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯12
Bits pro Wert: ¯4
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯32
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯N_Buttons
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯HS_Einfach_RGB
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E¯S¯E
LED_Tab¯¯¯¯¯¯¯15
LED_Tab¯LED 1¯¯¯¯¯¯11
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯15
LED_Tab¯LED 2
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯LED 3¯¯¯¯12¯¯12
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8
LED_Tab¯LED 4
LED_Tab¯
LED_Attr¯13.1¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯i5287936
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoShapeOval¯506;189;19;19¯LED_M99O01L1
msoShapeOval¯536;189;19;19¯LED_M99O01L2
msoShapeOval¯566;189;19;19¯LED_M99O01L3
msoShapeOval¯596;189;19;19¯LED_M99O01L4
msoTextBox0¯492;0;554;183.5653¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Ausfahrtsignals (WS2812-2020).
Wir gebe die Bauteille zum Selbstkostenpreis weiter, auch die passenden 3D Druckvorlagen könnt Ihr kostenlos habenvon mir bestückte Platinen sind möglich. Bei interesse bitte eine Mail an mich unter:ms@media-studios-muenchen.de  am bestem mit Telefonnummer. Gruss Matthias Schmidt
Hier müssen zur Mischung der Farben Gelb und Weis mehrere LEDs angesprochen werden.Die Signalbilder werden über die Goto Funktion angesprungen. Die entsprechende Nummer (0-3) wird im Programm z.B. per DCC eingelesen. Der "E"-Pfeil deutet an, das das Modul nach der Anzeige eines Bildes beendet wird.
Die Lampen sollen nicht schlagartig an oder aus gehen. Das wird über den Schaler "Analoges Überblenden" aktiviert. Die Visualisierung mit den verschiedenen Dreiecken zeigt das die Helligkeit einer Lampe sich langsam von einem unbekannten Anfangswert zum vorgegebenen Endwert verändert. Die beiden roten Lampen sollen bei HP0 an sein. Abhängig davon ob die Lampe vorher an oder aus war verändert sich die Helligkeit innerhalb der vorgegebenen 500 ms so, dass die Lampe am Ende leuchtet. {Attrib}F102,118,255 F276,332,255 B1,357
msoPicture¯304.25;689.7;33.34229;168.1611¯2r.jpg
msoPicture¯383;691.2;33.34229;168.1611¯1g.jpg
msoPicture¯461.75;692.7;33.34229;168.1611¯1g1g.jpg
msoPicture¯533.2498;694.9501;29.46276;64.79992¯Signal4_01_100Pro_2020-10-27.jpg

SheetName¯Vorsignal 2812 2020
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯12
Bits pro Wert: ¯4
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯16
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯N_Buttons
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯Vorsignal_RGB
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E
LED_Tab¯¯¯¯¯10
LED_Tab¯LED 1¯¯¯¯7
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8
LED_Tab¯LED 2
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯¯¯10
LED_Tab¯LED 3¯¯¯¯7
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8
LED_Tab¯LED 4
LED_Tab¯
LED_Attr¯13.1¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯i65535
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoShapeOval¯506;189;19;19¯LED_M99O01L1
msoShapeOval¯536;189;19;19¯LED_M99O01L2
msoShapeOval¯566;189;19;19¯LED_M99O01L3
msoShapeOval¯596;189;19;19¯LED_M99O01L4
msoTextBox0¯492;0;554;183.5653¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Vorsignales (WS2812-2020).
Wir gebe die Bauteille zum Selbstkostenpreis weiter, auch die passenden 3D Druckvorlagen könnt Ihr kostenlos habenvon mir bestückte Platinen sind möglich. Bei interesse bitte eine Mail an mich unter:ms@media-studios-muenchen.de  am bestem mit Telefonnummer. Gruss Matthias Schmidt
Hier müssen zur Mischung der Farben Gelb und Weis mehrere LEDs angesprochen werden.Die Signalbilder werden über die Goto Funktion angesprungen. Die entsprechende Nummer (0-3) wird im Programm z.B. per DCC eingelesen. Der "E"-Pfeil deutet an, das das Modul nach der Anzeige eines Bildes beendet wird.
Die Lampen sollen nicht schlagartig an oder aus gehen. Das wird über den Schaler "Analoges Überblenden" aktiviert. Die Visualisierung mit den verschiedenen Dreiecken zeigt das die Helligkeit einer Lampe sich langsam von einem unbekannten Anfangswert zum vorgegebenen Endwert verändert. Die beiden roten Lampen sollen bei HP0 an sein. Abhängig davon ob die Lampe vorher an oder aus war verändert sich die Helligkeit innerhalb der vorgegebenen 500 ms so, dass die Lampe am Ende leuchtet. {Attrib}F98,114,255 F272,328,255 B1,353
msoPicture¯440.2499;693.45;81.60165;79.66874¯Vorsignal_100Pro1_2020-10-27.jpg
msoPicture¯269;685.2;82.5;82.5¯VS_rot.jpg
msoPicture¯351.5;689.7;82.5;82.5¯VS_gelb.jpg

SheetName¯HP 2-2 2812 2020
Version¯1
Erste RGB LED: ¯1
Startkanal der RGB LED: ¯0
Schalter Nummer: ¯SI_1
Anzahl der Ausgabe Kanäle: ¯12
Bits pro Wert: ¯4
Wert Min: ¯0
Wert Max: ¯16
Wert ausgeschaltet: ¯0
Mode: ¯0
Analoges Überblenden: ¯X
Goto Mode: ¯1
Goto Aktivierung: ¯N_Buttons
Grafische Anzeige: ¯1
Spezial Mode: ¯
RGB Modul Nummer: ¯
Charlieplexing LED Zuordnung: ¯
Analoge Eingänge: ¯
Makro Name: ¯HP_2_2_RGB
Dauer¯500 ms
Goto Tabelle¯¯E¯S¯E
LED_Tab¯
LED_Tab¯LED 1 (unten rechts)¯¯¯¯8
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8
LED_Tab¯LED 2 (oben rechts)
LED_Tab¯
LED_Tab¯¯¯8
LED_Tab¯LED 3 (oben links)
LED_Tab¯
LED_Tab¯
LED_Tab¯LED 4 (unten links)¯¯¯¯8
LED_Tab¯
LED_Attr¯13.1¯i46080
LED_Attr¯15¯c16777215,i46080
LED_Attr¯15¯i46080
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i255
LED_Attr¯15¯i255
LED_Attr¯15¯c16777215,i46080
LED_Attr¯15¯c16777215,i46080
LED_Attr¯15¯c16777215,i46080
RGB_LED_CheckBox¯           1
msoShapeOval¯506;189;19;19¯LED_M99O01L1
msoShapeOval¯536;189;19;19¯LED_M99O01L2
msoShapeOval¯566;189;19;19¯LED_M99O01L3
msoShapeOval¯596;189;19;19¯LED_M99O01L4
msoTextBox0¯492;0;554;183.5653¯Dieses Blatt zeigt die Konfiguration eines Hauptsignales (WS2812-2020).
ACHTUNG: Bei den Anschlüsse 'DO' und 'DI' wurde leider die Platinenbeschriftung vertauscht!Wir gebe die Bauteille zum Selbstkostenpreis weiter, auch die passenden 3D Druckvorlagen könnt Ihr kostenlos habenvon mir bestückte Platinen sind möglich. Bei interesse bitte eine Mail an mich unter:ms@media-studios-muenchen.de  am bestem mit Telefonnummer. Gruss Matthias SchmidtDie Signalbilder werden über die Goto Funktion angesprungen. Die entsprechende Nummer (0-3) wird im Programm z.B. per DCC eingelesen. Der "E"-Pfeil deutet an, das das Modul nach der Anzeige eines Bildes beendet wird.
Die Lampen sollen nicht schlagartig an oder aus gehen. Das wird über den Schaler "Analoges Überblenden" aktiviert. Die Visualisierung mit den verschiedenen Dreiecken zeigt das die Helligkeit einer Lampe sich langsam von einem unbekannten Anfangswert zum vorgegebenen Endwert verändert. Die beiden roten Lampen sollen bei HP0 an sein. Abhängig davon ob die Lampe vorher an oder aus war verändert sich die Helligkeit innerhalb der vorgegebenen 500 ms so, dass die Lampe am Ende leuchtet. {Attrib}F73,163,255 F192,208,255 F366,422,255 B1,448
msoPicture¯460.25;692.25;39.45205;90¯HPS2-2x1.jpg
msoPicture¯307.25;687.75;33.34229;168.1611¯HS_2-2_rot.jpg
msoPicture¯383.75;688.5;33.34229;168.1611¯HS_2-2_gn.jpg
msoPicture¯461.75;796.95;37.5;32.25¯achtung.jpg
